**COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON**

Service de la Commande publique

13 boulevard du Maréchal Foch

92501 RUEIL-MALMAISON CEDEX

**MAINTENANCE, FOURNITURE, POSE ET ENTRETIEN**

**DE LA SIGNALISATION DIRECTIONNELLE DE PANNEAUX TYPE « DOS OUVERTS NON TRAVERSANTS »**

**ET DE LEUR SIGNALÉTIQUE**

FICHE DE VÉRIFICATION : LISTE DES PIÈCES À FOURNIR

RAPPEL : Les plis doivent être déposés obligatoirement par voie dématérialisée (<https://marches.maximilien.fr>)

**Dossier de candidature (article 5.1.1 du règlement de la consultation) :**

DUME-CHORUS (fortement conseillé)

DC1 et DC2 dûment complété, avec pièces justificatives :

Copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire ;

Chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ;

Effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;

Liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, en indiquant leur montant et les coordonnées des clients concernés,

Outillage, matériel et équipement technique dont le soumissionnaire dispose,

Certificats de qualifications professionnelles, ou équivalent,

☐ Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques, ou preuves équivalentes.

**Dossier d’offre (article 5.2 du règlement de la consultation) :**

☐ l’acte d’engagement (ATTRI1) complété et daté (signature facultative) ;

☐ son annexe1 : la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour les prestations de maintenance, sur format libre, complétée ;

☐ son annexe 2 : le bordereau des prix unitaires (BPU) intégralement complété ;

☐ le cadre de réponse technique (CRT) permettant de juger les offres sur le fondement des critères énoncés à l’article 7.2 ci-après complété intégralement par le soumissionnaire et les éléments demandés dans le CRT :

- des fiches techniques de l’ensemble des panneaux,

- d’un schéma décors pour un panneau type deux caissons de 1900X400 MM avec un mat MD,

- des certificats des normes de références NF P98-520 à NF P98-529 délivré par l’ASQUER (ou organisme équivalent).

☐ une déclaration de sous-traitance complétée le cas échéant (les signatures électroniques ou manuscrites du soumissionnaire et de son sous-traitant sont facultatives à ce stade),;

un RIB tamponné et signé.